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Résumé :
Résumé

Des Catalyseurs oxydes à base de cuivre et de zinc ont été préparés par co-précipitation et par voie polyol et caractérisés par plusieurs méthodes physico-chimiques (MEB, EDX, DRX, XPS, XRF et ATG) et leur surface mesurée par la méthode BET.  Leurs propriétés catalytiques ont évaluées dans la réaction d'hydrogénation du dioxyde de carbone entre 190 et 240°C.

Dans cette première partiede travail, des catalyseurs binaires et ternaires (CuO-CeO2, ZnO-CeO2, CuO-ZnO-CeO2 et CuO-ZnO-Al2O3) ont été utilisés pour l'hydrogénation du CO2 en méthanol à pression atmosphérique et caractérisés par les mêmes techniques que celles déjà citées dans la méthode précédente (co-précipitions). Les catalyseurs, préparés par la méthode polyol en utilisant du polyéthylène glycol en tant que solvant, présentent une activité et une sélectivité supérieures à celles de catalyseurs préparés par des procédés plus conventionnels, pour la synthèse du méthanol par hydrogénation du CO2.

Dans cette deuxième partie les hétéropolyacides H3PMo12O40 (HPMo12), H4PMo11VO40 (HPMo11V) et hétéropolysels (NH4)2.5Fe0.1H0.2PMo12O40 (FePMo12) et (NH4)4PMo11(H2O)FeO39(PMo11Fe) ont été préparés, caractérisés par différentes méthodes (FT-IR, UV-visible, MEB, XRD, TGA et Voltampérométrie cyclique) et les propriétés acide/base ont été évaluées en utilisant la décomposition isopropanol. La performance catalytique des catalyseurs a été étudiée dans l'oxydation partielle du toluène à des températures comprises entre 200 et 350°C à la pression atmosphérique en utilisant le dioxyde de carbone comme oxydant. Le mécanisme de réaction et la cinétique sont discutés. L'étude cinétique a été réalisée sur le catalyseur PMo11Fe à 200°C.






