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Utilisation des biopolymères modifiés d'origine végétale et animale dans le traitement des eaux
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Résumé :
L'application des matériaux à base de biopolymères en tant qu'adsorbants dans le traitement des eaux a suscité une attention considérable ces dernières années. L'objectif de ce travail porte sur la synthèse des billes à base de deux biopolymères l'alginate et le chitosane pour des fins environnementales. Dans une première parties, des billes d'alginate ont été préparées par gélification ionotropique de l'alginate de sodium en utilisant deux agents réticulants, les ions calcium et l'épichlorohydrine. Les billes ainsi synthétisées ont été caractérisées par différents techniques afin de déterminer leurs propriétés. 

Dans un deuxième volet, la chitine a été extraite des carapaces de crevettes puis transformée en chitosane par désacétylation. Le chitosane ainsi synthétisé a été caractérisé et ses principales caractéristiques tel que le DDA, le poids moléculaire ont été déterminées. Après synthèse et caractérisation, le chitosane a été modifié en formant des billes non réticulées et des billes réticulées par l'épichlorohydrine. Une fois formées et caractérisées, les billes d'alginate et les billes du chitosane ont été utilisées comme adsorbants. 

Le processus d'adsorption a été réalisé en mode batch à température ambiante en utilisant comme polluant le violet de méthyle (un colorant cationique). L'étude des effets de quelques paramètres (temps de contact, pH, masse de l'adsorbant, la concentration initiale en colorant, la nature des billes et la vitesse d'agitation) a montré que les billes d'alginate sèches réticulées chimiquement par l'épichlorohydrine sont les plus efficaces pour la rétention du colorant par rapport aux autres billes d'alginate réticulées par les ions calcium. Dans le cas des billes du chitosane, la réticulation chimique par l'épichlorohydrine a amélioré les propriétés d'adsorption du chitosane vis-à-vis les colorants cationiques. La modélisation des cinétiques  a montré que la vitesse d'adsorption du VM sur les différents systèmes étudiés (billes d'alginate et les billes du chitosane) est régie par un  modèle cinétique du pseudo-second ordre.






