
	CERIST
	
	14/04/2026


Traitement des margines par irradiation gamma et par adsorption sur differents sols dans les conditions conventionnelles et sous irradiation des micro-ondes.analyse et caracterisation 
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Résumé :
Cette étude porte sur l'application de trois procédés de traitement des eaux usées issues de l'industrie oléicoles (margine), riches en matières organiques toxiques comme les composés phénoliques, les acides organiques … Les procédés de traitement étudiés sont : l'irradiation gamma, l'adsorption sur des sols naturels et enfin l'adsorption sous activation micro-ondes.

La particularité de ces procédés utilisés est que : dans l'irradiation gamma, les radicaux hydroxyles ?OH formés sont capables d'oxyder les molécules organiques jusqu'à la minéralisation totale c'est-à-dire la transformation en CO2 et H2O, par contre dans l'adsorption, les adsorbants ont été choisis dans un concept de développement durable afin d'améliorer le processus de dépollution d'effluents non seulement du point de vue environnemental mais aussi économique dans le but de minimiser les coûts de la matière première servant à la dépollution elle-même et de son transport.

Le présent travail de recherche s'est articulé dans une première étape autour de la caractérisation physico-chimique de l'effluent oléicole avant irradiation gamma, aussi, la caractérisation physico-chimique, minéralogique et thermique de trois sols naturels échantillonnés dans la région Est d'Alger. Plusieurs techniques ont été sollicitées à savoir : IRTF, DRX, WD-XRF, ATG, … Ceci nous a permis d'établir une fiche technique des différentes propriétés de ces matériaux.

Dans une deuxième étape, nous avons étudié l'effet des rayonnements gamma sur la teneur des composés phénoliques de l'eau usée oléicole et autres paramètres (pH, C.E, d, DCO, DBO5, NTK, NO3-, NO2-, NH4+, PO4-3, Pt, SO42-, MES, MM).

L'adsorption des composés phénoliques totaux a été étudiée en mode batch, et ce, dans la troisième et dernière partie dans les conditions classique et sous irradiation micro-ondes sur des sols naturels. Plusieurs paramètres ont été traités, tels que le temps de contact, la masse de l'adsorbant, la taille granulométrique de l'adsorbant, le pH de l'effluent et la concentration de ce dernier en composés phénoliques totaux (CPT). La cinétique de la mise en équilibre adsorbant/adsorbat est une étape essentielle pour optimiser les conditions de détermination des isothermes d'adsorption.

Dans cette thèse, la méthodologie de recherche expérimentale a été appliquée afin de réduire la teneur des CPT au maximum tout en valorisant les adsorbants utilisés (sols naturels). Les résultats expérimentaux montrent que l'irradiation gamma accélère seulement la réaction et que le sol N1 présente un pouvoir d'adsorption plus important que les autres sols (N3 et R).






