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Résumé :
Toute structure artificielle peut créer des risques importants, et les barrages ne font pas exception. La plupart des défaillances des structures de barrage auraient pu être évitées si une évaluation géologique de la fondation rocheuse avait été effectuée et si des mesures de traitement appropriées avaient été prises suffisamment tôt. Etant donné que chaque site de barrage est unique et différent des autres, une étude géologique et géotechnique spéciale pour chaque barrage est un facteur clé de la réussite du projet. Le barrage de Souk Tleta, d'une hauteur de 95 m, est un barrage en remblai à noyau argileux situé au nord Algérien et est actuellement en cours de construction. Le site du barrage a été étudié sur la base des levés de discontinuité de surface, des données de forages, des essais in situ et en laboratoire. Des explorations détaillées et approfondies de surface et du sous-sol ont été effectuées sur le site du barrage pour caractériser les propriétés géotechniques de la fondation. La fondation du barrage est constituée d'un dépôt alluvionnaire perméable d'environ 21 m d'épaisseur et d'une grande partie de grès altérés interstratifiés avec des conglomérats, des siltites et des schistes. L'un des principaux problèmes de ce barrage est que les plans de stratification des grès Burdigaliens sont parallèles à la direction d'écoulement.

La perméabilité de la masse rocheuse dépend fortement de la qualité et du degré d'altération. Dans cette thèse, la perméabilité in situ des fondations a été évaluée sur la base des résultats des tests de pression d'eau (Lugeon) et de l'indice de perméabilité secondaire (SPI). L'étude de faisabilité des injections a été évaluée par comparaison du RQD comme indice de la qualité de la roche et des valeurs Lugeon et SPI. Les résultats indiquent une perméabilité globale élevée de la masse rocheuse de fondation dans plus de 54% des essais Lugeon, nécessitant un traitement, et elle diminue de la rive gauche vers la rive droite. En raison de la grande quantité de données, de la complexité de la qualité de la masse rocheuse ainsi que sa perméabilité, il n'est pas certain de mener une étude de faisabilité des injections par le biais d'une investigation géologique seule ou associée avec les résultats Lugeon et RQD, d'où la nécessité de mener une étude de faisabilité d'injection. Pour étudier l'effet du processus d'injection sur la réduction de la perméabilité de la masse rocheuse et évaluer l'absorption du coulis dans les masses rocheuses, deux panneaux d'essai d'injection ont été réalisés dans le lit d'oued et la rive gauche du barrage jusqu'à des profondeurs de 70 m et 67 m, respectivement. De cette façon, l'espacement maximal entre les forages de coulis et la pression d'injection peuvent être estimés, la perméabilité est mesurée avant et après les essais d'injection ; les résultats seront discutés et comparés dans cette étude.






