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Résumé :
Dans le présent travail de recherche ,l'évaluation de la vulnérabilité et de la fiabilité sismique des constructions auto-stables en béton armé estestimée dans le but de comprendre, situer et appréhen derle comportement et la performance structurale de cette typologie de constructions. La vulnérabilité est évaluée selon l'endommagement de séléments poutres et poteauxàleurs extrémités, par approche de modélisation selon la théorie de plasticité concentrée. En premier lieu, la capacité ainsi que la performance de portiques de différents hauteurs sont évaluées,afin d'avoirune notionsurl'impactdel'élévationsurle comportement desconstructionsenportiques,selon l'apparition des rotules plastiques ainsi que des les niveaux de dommages de l'échelle EMS-98 .Puis ,nous nous somme sattelé àlavariation, en déterministe ,de deux caractéristiques mécaniques propresaux deux matériaux acieret béton,à savoir,limiteé la stique des armatures et résistance à la compression à 28 jours, respectivement. En vue des résultats probants obtenus sur la résistance des portiques,ces derniers, ontétéles instigateurs de l'étude fiabiliste, où leurs lois de distribution respectives ontété integrées, pourenfaire,des variables a léatoire. Subséquemment, la vulnérabilité des structures selon l'endommagement par plastification des poutres et dèslors, centrée sur l'étude de la section plastifiée, sectiontrans versale despoutres .Ace stade de l'étude, une variable géométriques' est jointe à cette étude. Ainsi, l'intérêt de la variable, enrobage des armatures dans les poutres, semanif est e par la prépondérance des erreurs commises entre en robage de modélisation et enrobage lors de la posedes barres sur chantier. A justetitre, la variabilitéde ce paramètre influe, enrésistance, sur les modèles étudiés. En secondlieu. un couplage entre cette première approche mécanique ,purement déterministe, par modélisation numérique et implémentation de lois de comportement de rotules plastique dans le logiciele TABS®est effectué avec une approche probabiliste ,fiabiliste, via le logiciel Matlab©,par introduction des variables mécaniques  comme composantes  aléatoires du système. Ceprocé dé étant réalisé a fin d'approfondir et d'étayer l'approche de terministe a donné lieu à des résultats satisfaisant.En effet, cette étude montre l'intérêtet l'impact del a variabilité des paramètres fc,fyetenrobage desbarres' c' sur le comportement, l a vulnérabilité etlafiabilité des portiques en béton armé sous sollicitation sismique imposée.




























