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Optimisation de quelques techniques de décontamination de sols pollués aux hydrocarbures. Réalisation de bio-essais.
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Résumé :
Ce travail a été entrepris afin d'optimiser les paramètres des techniques biologiques de décontamination des sols pollués aux hydrocarbures.

Les résultats montrent que les carburants ont modifié les propriétés du sol. La teneur en matière organique, l'humidité, la densité et le rapport C/N sont plus élevés dans le sol pollué. La biomasse microbienne, l'activité biologique et la perméabilité ainsi que le taux de germination des graines ont été réduits.

L'espèce végétale la plus tolérante vis-à-vis des carburants est la fève, et la souche bactérienne la plus performante dans la production de tensioactifs est Pseudomonas aeruginosa. C'est pourquoi, elles ont été utilisées respectivement dans la phytoremédiation et dans la bioaugmentation du sol.

L'optimisation mathématique a permis une utilisation rationnelle des matières par les solutions optimales calculées par le biais des AGs. Elle a montré que les concentrations de fertilisants et la durée de traitement par biostimulationpouvaient être revues à la baisse, présentant ainsi une économie de substances et de temps et évitant les risques de pollution qui peuvent en découler. La densité de la suspension de P. aeruginosaet la durée du traitement les plus élevées étaient les plus adéquates pour le traitement par bioaugmentation, car la souche utilisée est allochtone nécessitant un temps d'adaptation aux conditions du milieu. Les densités de semis préconisées pour la fève pouvaient être augmentées pour pallier la baisse de la densité des plants et de la biomasse occasionnée par la présence des carburants, assurant ainsi une meilleure efficacité de la phytoremédiation.

La présente étude a montré aussi la pertinence de l'utilisation des bio-essais comme indicateursde la toxicité dans le sol et que les plantes ayant accumulé des hydrocarbures ont été valorisées par leur utilisation pour produire des biocarburants






